

7 de Febrero de 2025

Click here to enter text.

**No. EXPEDIENTE**

Click here to enter text.

**No. DOCUMENTO**

**SNCC.PCC.002**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS  
(A.M.A)

Página **1** de 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACCESIBILIDAD UNIVERSAL** | | |
| **CATEGORÍAS** | **Requisitos mínimos a cumplir** | **Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal** |
|  | **ENTORNO FISICO** | **Construcción de aceras contenes, relleno e imprimación de calles en la C/Hermanos Pinzón desde la C/Los Santos hasta la C/San Marcos y C/José Martí Puello desde la C/F hasta C/Los Santos. En La Fe 1ra Región Norte II. Perteneciente al Presupuesto Participativo Municipal 2025.** |
| **Movimiento de tierra** | Excavación de contenes  (175.5\*0.45\*0.10) \*2  (140.7\*0.45\*0.10)\*2 | Excavación de aceras  (175.5\*1\*0.10) \*2  (140.7\*1\*0.10)\*2 |
| Demolición de contenes (25) \*2  Demolición de aceras (25\*1)\*2 | El contratista efectuara el movimiento de tierra que será demolición y excavación de acera y contén |
| **Relleno, suministro y compactación** | Relleno para acera gris | El contratista realizara el relleno de la acera con material de caliche y con Telford para contén. |
| Telford para contenes | Corte de terreno para la calle (195.7\*7\*0.15)  Carga y bote de material inservible |
| Todo puede variar conforme a la granulometría de la arena, quedando la definición de los mismos a cargo del supervisor. | Los materiales a utilizar deberán responder a las calidades previstas en la documentación contractual. Todos los materiales destinados a la obra serán de primera calidad y tendrán las formas, dimensiones y características que describan los planos y la documentación del contrato. |
| **Construcción de acera y contén** | construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 | Construcción de acera con hormigón industrial 180 kg/cm2 |

|  |
| --- |
| **Reglas de Accesibilidad Universal Sin Barreras Arquitectónicas** |
| **ENTORNO FISICO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categorías** | **Requisitos mínimos a cumplir** | **Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal** |
| **Movimiento de tierra** | Demolición de contén | Demolición de acera |
| Excavaciones de acera y contén | El contratista efectuara el movimiento de tierra que será demolición de acera y contén. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categorías** | **Requisitos mínimos a cumplir** | **Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal** |
| **Relleno, suministro y compactación** | Relleno para acera gris | El contratista realizara el relleno de la acera con material de caliche y con Telford para contén. |
| Telford para contén | Telford para contén |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categorías** | **Requisitos mínimos a cumplir** | **Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal** |
| **Construcción de acera y contén** | Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2. | Construcción de acera con hormigón industrial 180 kg/cm2. |

